## Техническое задание

на выполнение ремонта помещений первого этажа здания Пелымского филиала ГБУ ПК "Кудымкарский ДИПИ" , расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 6а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.Общие требования** |
| 1.1 | Вид ремонта | Ремонт помещений первого этажа здания Пелымского филиала ГБУ ПК "Кудымкарский ДИПИ" , расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 6а |
| 1.2 | Функциональное назначение и характеристика объекта | Осуществление уставной деятельности; |
| 1.3 | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по «20» октября 2021 года.  |
| 1.4 | Источник финансирования | Приносящей доход деятельность |
| 1. **Основные требования к выполнению работ**
 |
| 2.1 | Общие требования | ***Подрядчик обязан:***1. Выполнить ремонт объекта в соответствии:заданием Заказчика согласно локально сметного расчета.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями: -Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»- приказа Росстандарта от 18.05.2011 г. № 2244 «О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. №2079».  |
| 2.2 | Специальные требования | ***Подрядчик обязан:***1. Применять материалы согласно локально сметного расчета2. Качество и безопасность материалов должны быть подтверждены санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами пожарной безопасности, сертификатами соответствия (система сертификации ГОСТ Р) Госстандарта России.3. Качество, цвет отделочных материалов должно быть согласованы с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.4. Выполнение работы вести в строгом соответствии:- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», - СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», по соблюдению правил пожарной безопасности - СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| 2.3 | Требования к организации выполнения работ подрядчиком | 1. Все работы выполняются с соблюдением требований:- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- СП 48.13330.2011 «Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция 12-01-2004»- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».- Градостроительный кодекс РФ.- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера».2. Подрядчик назначает ответственных должностных лиц на объекте работ, письменно уведомляет об этом Заказчика;- ответственного производителя работ, отвечающего за выполнение и качество работ, охрану труда, электро– и пожарную безопасность, оперативное руководство работами и определение порядка согласованных действий, за решение текущих вопросов по настоящему Договору;- ответственного специалиста по строительному контролю.3. В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования Заказчику проект производства работ (ППР) с приложением технологических карт на установленный вид работ и календарный график работ. При разработке ППР Подрядчик должен руководствоваться действующей нормативной и технической документацией, а также методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения письменных замечаний/недостатков от Заказчика, обнаруженных в ходе рассмотрения ППР и календарного графика, устранить все обнаруженные замечания/недостатки своими силами и за свой счет. После согласования Сторонами ППР и календарный график являются обязательством Подрядчика по проведению работ по настоящему Договору.4. Подрядчик выполняет и контролирует:- во время выполнения работ и после их окончания выполнить работы по уборке, погрузке и вывозу строительного мусора. Мусор вывезти до приемки работ Заказчиком. Вывести в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.- за счет собственных средств осуществляет лабораторный контроль качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов. Результаты контроля качества передает Заказчику в объеме исполнительной документации.5. Подрядчик выполняет работы в соответствии с нормативными актами, устанавливающими состав и порядок ведения журналов при осуществлении ремонта и в соответствии с регламентирующими документами, порядок ведения которых установлен:- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). |
| 2.4 | Строительный контроль.Контроль качества работ | 1. Строительный контроль качества выполняется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст.53 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - разд. 7 СП 48.13330.2011 и Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, утвержденный Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17.11.1993. и требований нормативных документов, указанных в п.2.2 настоящего задания;2. Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в п. 2.1, 2.2 настоящего задания;3. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям нормативных документов;4. Все результаты контроля должны быть документированы. При обнаружении в результате приемки дефектов работ, конструкций соответствующие акты оформляются только после устранения выявленных дефектов. |

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**, **ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | всего  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Помещения №3, 4, 5, 6, 7 (I этаж)** |
| **Полы** |
|  |
| **1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,58** |
| **2** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,475** |
| **3** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,475** |
| **4** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,475** |
| **4.1** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М150** | **м3** | **0,969** |
| **5** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,475** |
| **5.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **48,45** |
| **6** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,58** |
| **7** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,0475** |
| **7.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,001188** |
| **8** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,0475** |
| **8.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000988** |
| **Стены** |
| **9** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **1,798** |
| **9.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **2,01376** |
| **10** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **1,798** |
| **10.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,113274** |
| **11** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **1,798** |
| **11.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **18,5194** |
| **12** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **1,798** |
| **12.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **21,576** |
| **Потолок** |
| помещение 4 |
| **13** | **Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | **0,106** |
| **14** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | **100 м2** | **0,106** |
| **14.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,003498** |
| **14.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,332** |
| помещение 5, 6 |
| **15** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,216** |
| **15.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,015336** |
| **Сопутствующие работы** |  |
| **16** | **Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **6** |
| **17** | **Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **6** |
| **18** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | **100 шт** | **0,07** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Помещение №9 (I этаж)** |
| **Дверной блок** |
| **19** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,016** |
| **19.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **1,6** |
| **20** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,0048** |
| **20.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,005928** |
| **20.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,096** |
| **21** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,0048** |
| **21.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,000144** |
| **21.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,096** |
| **22** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,0048** |
| **22.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,0576** |
| **Раздел 3. Помещение №12 (I этаж)** |
| **стены** |
| **23** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,518** |
| **23.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,036778** |
| **24** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,518** |
| **24.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **6,216** |
| **потолок** |
| **25** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,079** |
| **25.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,005609** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Помещение №13 (I этаж)** |
| **26** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных** | **100 м2** | **0,029** |
| **27** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных** | **100 м2** | **0,029** |
| **28** | **Плиты стальные штампованные перфорированные для полов** | **т** | **0,09106** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Помещение №14 (I этаж)** |
| **Дверной блок** |
| **29** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,0189** |
| **30** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **31** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,0189** |
| **31.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **1,89** |
| **32** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,0051** |
| **32.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,006299** |
| **32.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,102** |
| **33** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,0051** |
| **33.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,000153** |
| **33.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,102** |
| **34** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,0051** |
| **34.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,0612** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Помещение №17 (I этаж)** |
| **Стены** |
| **35** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | **100 м2** | **0,253378** |
| **36** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** | **0,2534** |
| **37** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,2534** |
| **37.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,61** |
| **38** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен** | **100 м2** | **0,2534** |
| **39** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,2534** |
| **39.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,61** |
| **40** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | **100 м2** | **0,2534** |
| **40.1** | **Клей для плитки КРЕПС "Плюс"** | **т** | **0,095025** |
| **40.2** | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом** | **м2** | **25,34** |
| **40.3** | **Затирка «Боларс» (разной цветности)** | **т** | **0,01267** |
| **41** | **Снятие подоконных досок: пластиковых** | **100 м2** | **0,0105** |
| **42** | **Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м** | **100 м** | **0,015** |
| **42.1** | **Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм** | **м** | **1,5** |
| **потолок** |
| **43** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,079** |
| **43.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,005609** |
| **Пол** |
| **44** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | **100 м2** | **0,079** |
| **45** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,079** |
| **46** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,079** |
| **46.1** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М150** | **м3** | **0,16116** |
| **47** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | **100 м2** | **0,079** |
| **47.1** | **Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** | **м2** | **8,058** |
| **47.2** | **Грунтовка масляная для цементных, бетонных поверхностей** | **т** | **0,00158** |
| **47.3** | **Клей для плитки КРЕПС "Плюс"** | **т** | **0,0948** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Помещение №22 (I этаж)** |
| **стены** |
| **48** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,518** |
| **48.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,036778** |
| **49** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,518** |
| **49.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **6,216** |
| **потолок** |
| **50** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,079** |
| **50.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,005609** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 8. Помещение №24 (I этаж)** |
| **Дверной блок** |
| **51** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,018** |
| **52** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **53** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,019475** |
| **53.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **1,9475** |
| **54** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,0049** |
| **54.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,006052** |
| **54.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,098** |
| **55** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,0049** |
| **55.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,000147** |
| **55.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,098** |
| **56** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,0049** |
| **56.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,0588** |
| **стены** |
| **57** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,394** |
| **57.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,027974** |
| **58** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,394** |
| **58.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **4,728** |
| **потолок** |
| **59** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,095** |
| **59.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,006745** |
| **Раздел 9. Помещение №25 (I этаж)** |
| **Стены** |
| **60** | **Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок** | **100 м2** | **0,167169** |
| **61** | **Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами** | **100 м2** | **0,167169** |
| **61.1** | **Панели негорючие антивандальные, марка "Криплат": с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х10 мм** | **м2** | **17,552745** |
| **62** | **Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений** | **100 м2** | **0,78517** |
| **63** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,78517** |
| **63.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,023555** |
| **63.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **15,7034** |
| **64** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,7851** |
| **64.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **9,4212** |
| **65** | **Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона** | **10 м** | **2,52** |
| **66** | **Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный** | **100 м2** | **0,0378** |
| **Потолок** |
| **67** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** | **0,46** |
| **68** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | **100 м2** | **0,46** |
| **68.1** | **Смесь штукатурная М 75, КНАУФ** | **кг** | **414,46** |
| **68.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,0092** |
| **Сантехнические работы** |
| **69** | **Смена: раковин** | **100 шт** | **0,02** |
|  | **Всего по позиции** |  |  |
| **69.1** | **Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм** | **компл** | **2** |
| **70** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | **100 шт** | **0,02** |
| **70.1** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | **компл** | **2** |
| **71** | **Смена: гибких подводок** | **100 шт** | **0,04** |
| **71.1** | **Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм** | **10 шт** | **0,4** |
| **Электромонтажные работы** |
| **72** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | **100 шт** | **0,06** |
| **72.1** | **Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-54-L00-V с декоративной накладкой** | **шт** | **6** |
| **73** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | **100 шт** | **0,04** |
| **74** | **Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2** | **100 шт** | **0,03** |
| **74.1** | **Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21** | **шт** | **3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 10. Помещение №26 (I этаж)** |
| **стены** |
| **75** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,5992** |
| **75.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,042543** |
| **76** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,5992** |
| **76.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **7,1904** |
| **потолок** |
| **77** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,241** |
| **77.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,017111** |
| **78** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных** | **100 м2** | **0,49** |
| **79** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных** | **100 м2** | **0,049** |
| **80** | **Плиты стальные штампованные перфорированные для полов** | **т** | **0,15386** |
| **Сантехнические работы** |
| **81** | **Смена: раковин** | **100 шт** | **0,01** |
| **81.1** | **Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм** | **компл** | **1** |
| **82** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | **100 шт** | **0,01** |
| **82.1** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | **компл** | **1** |
| **83** | **Смена: гибких подводок** | **100 шт** | **0,02** |
| **83.1** | **Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм** | **10 шт** | **0,2** |
| **Пол** |
| **84** | **Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит** | **100 м2** | **0,29** |
| **85** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,29** |
| **86** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,29** |
| **86.1** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М150** | **м3** | **0,5916** |
| **87** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | **100 м2** | **0,29** |
| **87.1** | **Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** | **м2** | **29,58** |
| **87.2** | **Грунтовка масляная для цементных, бетонных поверхностей** | **т** | **0,0058** |
| **87.3** | **Клей для плитки КРЕПС "Плюс"** | **т** | **0,348** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 11. Помещение №30 (I этаж)** |
| **Дверной блок** |
| **88** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,018** |
| **89** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **90** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,019475** |
| **90.1** | **Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)** | **м2** | **1,9475** |
| **91** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,0049** |
| **91.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,006052** |
| **91.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,098** |
| **92** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,0049** |
| **92.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,000147** |
| **92.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,098** |
| **93** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,0049** |
| **93.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,0588** |
| **стены** |
| **94** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,022** |
| **94.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,2266** |
| **95** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | **0,022** |
| **96** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,132** |
| **96.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,009372** |
| **97** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,132** |
| **97.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **1,584** |
| **Замена плитки на стенах** |
| **98** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | **100 м2** | **0,038046** |
| **99** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** | **0,038046** |
| **100** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,038046** |
| **100.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,3919** |
| **101** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен** | **100 м2** | **0,038046** |
| **102** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,038046** |
| **102.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,3919** |
| **103** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | **100 м2** | **0,038046** |
| **103.1** | **Клей для плитки КРЕПС "Плюс"** | **т** | **0,014267** |
| **103.2** | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом** | **м2** | **3,8046** |
| **103.3** | **Затирка «Боларс» (разной цветности)** | **т** | **0,001902** |
| **потолок** |
| **104** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **7,2** |
| **105** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков** | **100 м2** | **0,072** |
| **105.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,001512** |
| **Сантехнические работы** |
| **106** | **Смена: умывальников** | **100 шт** | **0,01** |
| **106.1** | **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 650х560х150 мм** | **компл** | **1** |
| **107** | **Смена: гибких подводок** | **100 шт** | **0,02** |
| **107.1** | **Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм** | **10 шт** | **0,2** |
| **108** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | **100 шт** | **0,01** |
| **108.1** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | **компл** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Дверные блоки** |
| **109** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,072** |
| **110** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,04** |
| **111** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,0779** |
| **111.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **7,79** |
| **112** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,0343** |
| **112.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,042361** |
| **112.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,686** |
| **113** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,0343** |
| **113.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,001029** |
| **113.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,686** |
| **114** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,0343** |
| **114.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,4116** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 13. Помещение №34 (I этаж)** |
| **Стены** |
| **115** | **Снятие обоев: простых и улучшенных** | **100 м2** | **0,389** |
| **116** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** | **0,389** |
| **117** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,389** |
| **117.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **4,0067** |
| **118** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен** | **100 м2** | **0,389** |
| **119** | **Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности** | **100 м2** | **0,389** |
| **119.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,43957** |
| **120** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,389** |
| **120.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,024507** |
| **121** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,389** |
| **121.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **4,0067** |
| **122** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,389** |
| **122.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **4,668** |
| **123** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | **100 м2** | **0,01464** |
| **123.1** | **Краска для внутренних работ МА-025, кремовая** | **т** | **0,000236** |
| **потолок** |
| **124** | **Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | **0,121** |
| **125** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | **100 м2** | **0,121** |
| **125.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,003993** |
| **125.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,662** |
| **126** | **Смена светильников: с лампами накаливания** | **100 шт** | **0,02** |
| **126.1** | **Светильник потолочный GM: A30-25-29-CM-40-L00-V с декоративной накладкой** | **шт** | **2** |
| **Дверной блок** |
| **127** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,02** |
| **128** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **129** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,02** |
| **129.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **2** |
| **130** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,005** |
| **130.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,006175** |
| **130.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,1** |
| **131** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,005** |
| **131.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,00015** |
| **131.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,1** |
| **Полы** |
| **132** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,1292** |
| **133** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,121** |
| **134** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,121** |
| **134.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **12,342** |
| **135** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,1292** |
| **136** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,0121** |
| **136.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000303** |
| **137** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,0121** |
| **137.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000252** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 14. Помещение №35 (I этаж)** |
| **Монтаж откидного поручня** |
| **138** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | **100 отверстий** | **0,08** |
| **138.1** | **Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1** | **100 отверстий** | **0,08** |
| **139** | **Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами** | **100 шт** | **0,08** |
| **139.1** | **Болт анкерный диаметр 12 мм** | **шт** | **8** |
| **140** | **Устройство металлических ограждений: без поручней** | **100 м** | **0,022** |
| **140.1** | **Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **т** | **-0,04598** |
| **140.2** | **Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,0 мм** | **10 м** | **0,22** |
| **Стены** |
| **141** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,093605** |
| **141.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,00205** |
| **142** | **Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук** | **100 шт** | **0,02** |
| **Дверной блок** |
| **143** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,02** |
| **144** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **145** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,02** |
| **145.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **2** |
| **146** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,005** |
| **146.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,006175** |
| **146.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,1** |
| **147** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,005** |
| **147.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,00015** |
| **147.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,1** |
| **148** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,005** |
| **148.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **0,06** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 15. Помещение №36 (I этаж)** |
| **Полы** |
| **149** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,0818** |
| **150** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,059488** |
| **151** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,059488** |
| **151.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **6,067776** |
| **152** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,0818** |
| **153** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,005949** |
| **153.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000149** |
| **154** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,005949** |
| **154.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000124** |
| **Стены** |
| **155** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,229** |
| **155.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,25648** |
| **156** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,229** |
| **156.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,014427** |
| **157** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,229** |
| **157.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,3587** |
| **158** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,229** |
| **158.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **2,748** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 16. Помещение №37 (I этаж)** |
| **Полы** |
| **159** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,133** |
| **160** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,125736** |
| **161** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,125736** |
| **161.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **12,825072** |
| **162** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,133** |
| **163** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,012574** |
| **163.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000314** |
| **164** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,012574** |
| **164.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000262** |
| **Стены** |
| **165** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,4065** |
| **165.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,45528** |
| **166** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,4065** |
| **166.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,02561** |
| **167** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,4065** |
| **167.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **4,187** |
| **168** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,4065** |
| **168.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **4,878** |
| **Потолок** |
| **169** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,126** |
| **169.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,008946** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 17. Помещение №38 (I этаж)** |
| **Полы** |
| **170** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,1998** |
| **171** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,271395** |
| **172** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,271395** |
| **172.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **27,68229** |
| **173** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,1998** |
| **174** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,02714** |
| **174.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000679** |
| **175** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,02714** |
| **175.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000565** |
| **Стены** |
| **176** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,589295** |
| **176.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,66001** |
| **177** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,5893** |
| **177.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,037126** |
| **178** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,5893** |
| **178.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **6,0698** |
| **179** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,5893** |
| **179.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **7,0716** |
| **Потолок** |
| **180** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,271395** |
| **180.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,019269** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 18. Помещение №39 (I этаж)** |
| **Полы** |
| **181** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,1846** |
| **182** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,227367** |
| **183** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,227367** |
| **183.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **23,191434** |
| **184** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,1846** |
| **185** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,022737** |
| **185.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000568** |
| **186** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,022737** |
| **186.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000473** |
| **Стены** |
| **187** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,5307** |
| **187.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,594384** |
| **188** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,5307** |
| **188.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,033434** |
|  | (Отделочные работы) |   |  |  |
| **189** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,5307** |
| **189.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **5,4662** |
| **190** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,5307** |
| **190.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **6,3684** |
| **Потолок** |
| **191** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,227** |
| **191.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,016117** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 19. Помещения №27,41,42,40 (I этаж)** |
| **Возведение перегородки** |
| **192** | **Разборка: кирпичных стен** | **м3** | **0,3402** |
| **193** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** | **0,61236** |
| **194** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км** | **1 т груза** | **0,61236** |
| **195** | **Утилизация строительного мусора** | **м3** | **0,3402** |
| **196** | **Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м** | **100 м2** | **0,218295** |
| **196.1** | **Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 100 мм** | **м2** | **22,091454** |
| **197** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | **100 м2** | **0,218295** |
| **197.1** | **Смесь штукатурная М 75, КНАУФ** | **кг** | **185,5508** |
| **197.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **4,3659** |
| **198** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,218295** |
| **198.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **4,3659** |
| **198.2** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,006549** |
| **Стены** |
| **199** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,53** |
| **199.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,03763** |
| **Полы** |
| **200** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,2928** |
| **201** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,409** |
| **202** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,409** |
| **202.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **41,718** |
| **203** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,3714** |
| **204** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,0409** |
| **204.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,001023** |
| **205** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,0409** |
| **205.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000851** |
| **Потолок** |
| **206** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,409** |
| **206.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,029039** |
| **Дверные блоки** |
| **207** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,02** |
| **208** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт** | **0,01** |
| **209** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,04** |
| **209.1** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2** | **м2** | **4** |
| **210** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских** | **100 м2** | **0,01** |
| **210.1** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | **т** | **0,01235** |
| **210.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,2** |
| **211** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,01** |
| **211.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,0003** |
| **211.2** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **0,2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 20. Помещение №43 (I этаж)** |
| **212** | **Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук** | **100 шт** | **0,03** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 21. Помещение №44 (I этаж)** |
| **213** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,07182** |
| **213.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,0013** |
| **214** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,0672** |
| **214.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,001297** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 22. Помещение №45 (I этаж)** |
| **Стены** |
| **215** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,358** |
| **215.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,40096** |
| **216** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,358** |
| **216.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,022554** |
| **217** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,358** |
| **217.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **3,6874** |
| **218** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,358** |
| **218.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **4,296** |
| **Полы** |
| **219** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,1102** |
| **220** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,08742** |
| **221** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,08742** |
| **221.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **8,91684** |
| **222** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,1102** |
| **223** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,008742** |
| **223.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000219** |
| **224** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,008742** |
| **224.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000182** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 23. Помещение №46 (I этаж)** |
| **Полы** |
| **225** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** | **0,0532** |
| **226** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,04557** |
| **227** | **Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,04557** |
| **227.1** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** | **4,64814** |
| **228** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** | **0,0532** |
| **229** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,004557** |
| **229.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000114** |
| **230** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | **100 м2** | **0,004557** |
| **230.1** | **Лак пропиточный без растворителей АС-9115** | **т** | **0,000095** |
| **Стены** |
| **231** | **Смена обоев: улучшенных** | **100 м2** | **0,2106** |
| **231.1** | **Обои улучшенные, грунтованные** | **100 м2** | **0,235872** |
| **232** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,2106** |
| **232.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,013268** |
| **233** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** | **0,2106** |
| **233.1** | **Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения** | **кг** | **2,1692** |
| **234** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,2106** |
| **234.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **2,5272** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 24. Помещение №47 (I этаж)** |
| **235** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,079576** |
| **235.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,00144** |
| **236** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,040984** |
| **236.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,000791** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 25. Помещение №49 (I этаж)** |
| **237** | **Демонтаж: поддонов** | **100 шт** | **0,01** |
| **238** | **Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких** | **10 компл** | **0,1** |
|  | **Всего по позиции** |  |  |
| **238.1** | **Поддоны душевые эмалированные, стальные, размер 900х900х150 мм (без обвязки)** | **шт** | **1** |
| **239** | **Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м** | **т** | **0,02** |
| **239.1** | **Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,02** |
| **240** | **Устройство покрытий: из релина на клее КН-2** | **100 м2** | **0,0069** |
| **240.1** | **Плитка ПВХ** | **м2** | **0,7038** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 26. Помещение №52 (I этаж)** |
| **241** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,144572** |
| **241.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,002617** |
| **242** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,144572** |
| **242.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **1,734864** |
| **243** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%** | **100 м2** | **0,08875** |
|  | **Всего по позиции** |  |  |
| **243.1** | **Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению** | **т** | **0,001713** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 27. Помещение №52 (I этаж)** |
| **Стены** |
| **244** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,325008** |
| **244.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,023076** |
| **245** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками** | **100 м2** | **0,325008** |
| **245.1** | **Лак акриловый, полуматовый** | **кг** | **3,900096** |
| **Потолок** |
| **246** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** | **0,045** |
| **246.1** | **Краска акриловая ВД-АК-101** | **т** | **0,003195** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 28. Перевозка** |
| **247** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км** | **1 т груза** | **11,02** |
| **248** | **Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза** | **1 т груза** | **11,02** |
| **249** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км** | **1 т груза** | **-11,02** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 29. Вывоз строительного мусора** |
| **250** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** | **10,460108** |
| **251** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км** | **1 т груза** | **10,460108** |
| **252** | **Утилизация строительного мусора** | **м3** | **8,716757** |