|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Тротуар |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| к локальной смете № 02-01-02 |
| на смена покрытий дорожек и тротуаров |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 2.7 |
| 2. | Е68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.154 |
| 3. | Е27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 6.94 |
| 4. | Е68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.0305 |
| 5. | Т01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 152.95 |
| 6. | Т03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 152.95 |
| 7. | Е01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.054 |
| 8. | Т03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 86.4 |
| 9. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.054 |
| 10. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.525 |
| 11. | Е27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 | 3.5 |
| 12. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 6.94 |
| 13. | С04.3-01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.4164 |
| 14. | С04.1-02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -40.946 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |